东莞市烟花爆竹产品质量监督抽查实施细则

（2026年版）

1 抽样方法

以随机抽样的方式在被抽样销售者的待销产品中抽取。

随机数一般可使用随机数表等方法产生。

检验样品数量按表1、表2和表3的规定执行，同时抽取同等数量的备用样品。

表1 一般产品抽取样品数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **批量范围N** | **≤500** | **501~1000** | **1001~2000** | **＞2000** |
| 样本量n | 5 | 8 | 10 | 13 |

表2 爆竹产品抽取样品数量

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **批量范围**  **N（挂、卷）** | **样本量n（挂、卷）** | | | |
| **≤50响/（挂、卷）** | **51~500响/（挂、卷）** | **501~2000响/（挂、卷）** | **＞2000响/（挂、卷）** |
| ≤500 | 8 | 6 | 5 | 4 |
| 501~1000 | 10 | 8 | 6 | 4 |
| 1001~2000 | 13 | 10 | 8 | 5 |
| ＞2000 | 13 | 12 | 10 | 6 |

表3 组合烟花产品抽取样品数量

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **批量范围**  **N（个）** | **样本量n/个** | | | | | |
| **组合发数（发/个）** | | | | | |
| **≤20** | | **21～50** | | **＞50** | |
| **单筒内径（mm）** | | | | | |
| **＞30** | **≤30** | **＞30** | **≤30** | **＞30** | **≤30** |
| ≤500 | 5 | 6 | 4 | 5 | 4 | 4 |
| 501~1000 | 6 | 7 | 5 | 6 | 4 | 5 |
| ≥1001 | 7 | 8 | 6 | 7 | 5 | 6 |

2 检验依据

表4 组合烟花（GB 19593—2015）

| **序号** | **检验项目** | | | **检验方法** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 标志 | 运输包装标志 | | GB 19593—2015 |
| 2 | 销售包装标志 | | GB 19593—2015 |
| 3 | 包装 | 运输包装 | | GB 10631—2013 |
| 4 | 销售包装 | | GB 10631—2013 |
| 5 | 外观 | | | GB 19593—2015 |
| 6 | 部件 | 引燃装置 | 引火线 | GB 10631—2013 |
| 7 | 引火线牢固性 | GB 10631—2013 |
| 8 | 引燃时间 | GB 10631—2013 |
| 9 | 结构和材质 | | | GB 19593—2015 |
| 10 | 主体稳定性 | | | GB 19593—2015 |
| 11 | 药种 | | | GB/T 21242—2019 |
| 12 | 药量 | | | GB 19593—2015 |
| 13 | 燃放性能 | | | GB 19593—2015 |
| 注：1.标志要求的检验项目为GB 10631—2013中5.1.1、5.1.2、5.1.3及GB 19593—2015中5.1.1、5.1.2 c）、d）、e），GB 10631—2013中5.1.2要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址，GB 10631—2013中5.1.3要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明；  2.包装要求的检验项目为GB 10631—2013中5.2.1、5.2.2；  3.外观要求的检验项目为GB 10631—2013 5.3中“重霉变，主体严重变形，开裂”；  4.部件要求的检验项目为GB 10631—2013中5.4.2.1、5.4.2.4及GB 19593—2015中5.3.2；  5.结构和材质要求的检验项目为GB 10631—2013中5.5及GB 19593—2015中5.4；  6.药种要求的检验项目为GB 10631—2013中5.6.1.1；  7.药量要求的检验项目为GB 10631—2013中5.6.2.2（不检验开包药药量）；  8.燃放性能要求的检验项目为GB 19593—2015中5.7.5、5.7.6。 | | | | |

表5 烟花爆竹【除组合烟花外（GB 10631—2013）】

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **检验项目** | | | **检验方法** |
| 1 | 标志 | 运输包装标志 | | GB 10631—2013 |
| 2 | 销售包装标志 | | GB 10631—2013 |
| 3 | 包装 | 运输包装 | | GB 10631—2013 |
| 4 | 销售包装 | | GB 10631—2013 |
| 5 | 外观 | | | GB 10631—2013 |
| 6 | 部件 | 部件牢固性 | | GB 10631—2013 |
| 7 | 引燃装置 | 引火线 | GB 10631—2013 |
| 8 | 引火线牢固性 | GB 10631—2013 |
| 9 | 引燃时间 | GB 10631—2013 |
| 10 | 手持部位 | | GB 10631—2013 |
| 11 | 结构和材质 | | | GB 10631—2013 |
| 12 | 药种 | | | GB/T 21242—2019 |
| 13 | 药量 | | | GB 10631—2013 |
| 14 | 燃放性能 | | | GB 10631—2013 |
| 注：1.标志要求的检验项目为GB 10631—2013中5.1.1、5.1.2、5.1.3，GB 10631—2013中5.1.2要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址，GB 10631—2013中5.1.3要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址、警示语、燃放说明；  2.包装要求的检验项目为GB 10631—2013中5.2.1、5.2.2；  3.外观要求的检验项目为GB 10631—2013 5.3中“重霉变，主体严重变形，开裂”；  4.部件要求的检验项目为GB 10631—2013中5.4.1、5.4.2.1、5.4.2.3、5.4.2.4、5.4.2.6、5.4.3；  5.结构和材质要求的检验项目为GB 0631—2013中5.5.1、5.5.4、5.5.5；  6.药种要求的检验项目为GB 10631—2013中5.6.1.1；  7.药量要求的检验项目为GB 10631—2013中5.6.2.2；  8.燃放性能要求的检验项目为GB 10631—2013中5.7.8、5.7.9、5.7.10、5.7.11、5.7.12、5.7.14。 | | | | |

表6 烟花爆竹（GB 10631—2025）

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 检验项目 | | 检验方法 |
| 1 | 标志 | 运输包装标志 | GB/T 41644—2022 |
| 2 | 销售包装标志 | GB/T 41644—2022 |
| 3 | 包装 | 运输包装 | GB/T 41644—2022 |
| 4 | 销售包装 | GB/T 41644—2022 |
| 5 | 外观 | | GB/T 41644—2022 |
| 6 | 部件 | 底座 | GB/T 41644—2022 |
| 7 | 引燃装置 | GB/T 41644—2022 |
| 8 | 手持部位 | GB/T 41644—2022 |
| 9 | 结构 | | GB/T 41644—2022 |
| 10 | 材质 | | GB/T 41644—2022 |
| 11 | 药种 | | GB/T 41644—2022 |
| 12 | 药量 | | GB/T 41644—2022 |
| 13 | 燃放性能 | | GB/T 41644—2022 |
| 注：1.标志要求的检验项目为GB 10631—2025中6.1.1.1、6.1.1.2、6.1.1.3，GB 10631—2025中6.1.1.2要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址，GB 10631—2025中6.1.1.3要求的检验项目为产品名称、制造商名称及地址、安全警示、燃放说明；  2.包装要求的检验项目为GB 10631—2025中6.1.2.1、6.1.2.3中a）；  3.外观要求的检验项目为GB 10631—2025中6.1.3；  4.部件要求的检验项目为GB 10631—2025中6.1.4.1中a）和b），6.1.4.2、6.1.4.3；  5.结构要求的检验项目为GB 10631—2025中6.1.5；  6.材质要求的检验项目为GB 10631—2025中6.1.6；  7.药种要求的检验项目为GB 10631—2025中6.1.7.1中a）；  8.药量要求的检验项目为GB 10631—2025中6.1.7.2；  9.燃放性能要求的检验项目为GB 10631—2025中6.1.8.6、6.1.8.7、6.1.8.11、6.1.8.13、6.1.8.15。 | | | |

由于执行标准GB 10631—2025于2025年10月31日发布，2026年5月1日实施，故抽检日期在2026年5月1日以前的用GB 10631—2013，检验项目依据表4、表5；在2026年5月1日以后抽检的用GB 10631—2025标准，检验项目依据表6。

执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。

3 判定规则

3.1 依据标准

GB 10631—2013《烟花爆竹 安全与质量》

GB 10631—2025《烟花爆竹 安全与质量》

GB 19593—2015《烟花爆竹 组合烟花》

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求。

3.2 判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。

若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求低于或包含本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。

若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定。